**文件编号: JZ/ZY –**

**上海君众信息科技有限公司**

**XXXXXXXXXXXX**

**受控状态：**

**编制 康亮 日期**

**审核 日期**

**批准 日期**

**2011年11月9日发布 2011年11月9日实施**

**Infiniband验收流程**

1. **验收目标**
2. 检验IB产品的包装及配件是否完整
3. 检验IB产品的物理信息
4. 检验IB产品是否能正常工作
5. **验收标准**
6. 检查IB产品包装有没有破损，根据随箱清单清点配件。
7. 检查IB产品型号、序列号及硬件组成。
8. 检查IB产品加电后是否正常运行。
9. 检查IB产品管理配置功能。
10. 检查IB产品的网络接口是否运行正常。
11. **验收细则**
12. 根据随箱清单，检查产品型号及配件是否符合清单上所描述的，如不符合描述联系相关厂家并将结果记录在《IB产品入库检验单》。
13. 对产品进行质量检查，并填写《IB产品入库检验单》，如产品质量存在疑问，联系厂家进行处理，不合格产品应隔离存放。
14. 如客户要求使用不合格产品时，按照《让步使用管理规定》执行。
15. **验收流程**

查看设备外包装是否有破损

正常 设备有损坏

不正常

根据随箱清单清点设备及配件

正常

不正常

IB产品硬件检测

正常

不正常

IB产品加电检查

正常

不正常

IB产品管理配置信息检查

正常

填写

不正常

IB产品网络连通性检查

IB产品入库检验单

1. **相关记录文件**
2. 《IB产品入库检验单》
3. 《让步使用管理规定》